Lab 6 Completion Form - IPv6 Addressing

Täitke alljärgnev vorm, lisage vastavad andmed ning lõpuks tehke oma seadistusest printscreen.

# 1. Kirjuta iga IPv6 aadressi tüüp

Kirjuta allpool toodud IPv6 aadresside tüüp (Loopback, Link-local, Global Unicast, Multicast):

|  |  |
| --- | --- |
| IPv6 (pakitud) | Tüüp |
| ::1 |  |
| fe80::3201:cc01:65b1 |  |
| 2001:0db8:1:acad::fe55:6789:b210 |  |
| ff00:: |  |
| ff00::db7:4322:a231:67c |  |

# 2. IPv6 Seadistamise Kontroll

Anna käsureal käsk „ipconfig /all” ja kirjuta oma arvuti IPv6-aadress(id):

IPv6-aadress: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 3. Lõpuks tee printscreen IPV6 seadistusest

Tee IPV6 seadistusest ekraanipilt ja lisa see siia (või lisa link, kui pilt salvestati mujale):

Lisa printscreen siia: